|  |  |
| --- | --- |
|  | **П А С П О Р Т**  на сейф-холодильник  торговой марки «РИПОСТ»  серии BMX-I  I класса устойчивости ко взлому  (ГОСТ Р 50862-2005)    **Санкт-Петербург** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения**  Сейфы-холодильники серии ВМХ-I торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения термолабильных лекарственных средств, мазей, кремов, и защиты их от несанкционированного доступа в аптеках, больницах и других медицинских учреждениях. Соответствуют требованиям постановления Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 г. «О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ» и Приказа МЗ и СР РФ N 397н от 16 мая 2011 г. "Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ. Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендации специалистов на основании ТУ 9693-001-35531627-96.  **2. Технические характеристики**  Сейф – холодильник ВМХ-I обладает устойчивостью к взлому по I-классу в соответствии с ГОСТ Р 50862-2005.  Дверь сейфа имеет 3-х стороннюю усиленную дисковую систему запирания.  Сейфы комплектуются ключевым замком «STUV» Германия, в комплекте 2 ключа, или кодовым замком «M-Locks» Нидерланды.  Рабочая поверхность сейфа-холодильника выполнена из нержавеющей стали.  Диапазон температур: +6°С/+Твн°С  Автоматическое регулирование температуры.  Точность поддержания режима термостатирования ±1°С.  Имеется световая подсветка рабочей камеры.  2.3. Габаритные размеры   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Модель (серия) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) | Объем (л) | | ВМX-I-1001 | 750 | 450 | 380 | 90 | 20 | | ВМX-I-010 | 950 | 450 | 380 | 120 | 37 | | ВМX-I-2101 | 1140 | 450 | 380 | 150 | 54 |   **3. Комплект поставки**   |  |  | | --- | --- | | **Сейф-холодильник** | **- 01 шт.** | | **Ключи** | **- 02 шт. на замок** | | **Съемные полки** | **- 01 компл.** | | **Паспорт на сейф-холодильник** | **- 01 шт.** | | **Паспорт на компрессорно-конденсаторный агрегат** | **- 01 шт.** |   **4. Руководство по эксплуатации рабочей камеры**  4.1. Как открыть сейф  Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (не прилагая особых усилий). Плавно поверните рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Откройте сейф.  ***ВНИМАНИЕ! Конструкция замка предусматривает***  ***вынимание ключа из замочной скважины только если ригельный***  ***механизм находится в закрытом положении.***  4.2 Запирание сейфа производится в обратном порядке.  4.3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять  замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.  4.4. **Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.** | **5. Руководство по эксплуатации компрессорно-конденсаторного агрегата**  **5.1.Включение установки.**  Подключить штекер агрегата в розетку электропитания (220В, 50Гц)  Перевести выключатель включения агрегата в положение ВКЛ.  **5.2.Установка рабочей температуры:**  Нажать 2 раза на кнопку «SET»  Нажимая кнопки 🡹 или 🡻 выставить необходимую температуру.  кнопки    ***ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется располагать посторонние***  ***предметы* *на расстоянии ближе150 мм от боковых***  ***стенок сейфа- холодильник.***  **6. Гарантии изготовителя**  **6.1**. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии  соблюдения пользователем п.4 и п.5, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.  **6.2**. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня продажи.  **6.3**. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 и п.5, изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта  **6.4**. Паспорт храните отдельно от сейфа.  **7. Свидетельство о приемке**  Заводской № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ВМX-I МОДЕЛЬ 1001 010   2101  Дата продажи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Штамп торгующей организации |